**仕様書**

　１　品名及び個数

　　　超低温フリーザー　1台

　２　目的

　　　検査において、試薬及び検体の保管に必要なため。

　３　仕様

　　(１) 寸法は外寸750(W)×870(D)×1830(H)mm以下であること。

　　(２) 内容量は350L以下であること。

　　(３) 重さは、250kg以下であること。

　　(４) 電源は、100V・15A以下であること。

(５) 外装、内装及び扉は塗装鋼板であること。

　　(６) 内窓は２枚以上あること。

　　(７) ステンレス鋼板棚が３枚以上あること。

(８) 二元冷凍回路であること。

　　(９) 冷却性能は、-85℃以上であること。

　　(１０)温度表示がされること。

　　(１１)警報機能があること。

　　(１２)付属品：貯蔵ボックス(1.2mL/2mL×81本タイプ)216個、貯蔵ラック1(寸法：外寸139(W)×559(D)×225(H)mm以下で貯蔵ボックスが16個搭載できるもの)6個、貯蔵ラック2(外寸：139(W)×559(D)×281(H)mm以下で貯蔵ボックスが20個搭載できるもの)6個が付属すること。

　４　特記事項

　　(１)設置する機器は新品であること。

　　(２)装置納入後、1年間以上を保証期間とすること。

　(３)納入時に外観、仕様、性能などを確認すること。

　　(４)取扱説明書及び保証書を提出すること。

　　(５)搬入、据付、試運転等使用できる状態になるまでの費用はすべて受注者が負担すること。

　　(６)納入後も消耗品の提供及び装置の操作・保守・修理等の技術的相談に応じる等、アフターサービスを迅速かつ継続的に行うことができること。

　５　納期

　　　2022年(令和４)年９月30日

　６　設置場所

　　　北海道帯広市東３条南３丁目１番地

　　　十勝総合振興局保健環境部保健行政室試験検査課